ENGLISH

In order to avoid possible memory corruption during the firmware update process it is highly recommended:
		- Perform the update via Ethernet with the latest ZenPak Updater version instead of USB.
		- In case of downloading a firmware version lower than 3.6.0 via USB necessarily (although this is recommended via Ehternet), the following process is mandatory:
			- Download the .pak 1.0.0 on the Z41 Pro, which can be downloaded at the following link: http://www.zennio.com/download/application_program_z41_pro_firmware_corruption_fixing
			- Then, download the .pak of the desired version.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPANISH

Con el fin de evitar posibles corrupciones de memoria durante el proceso de actualización del firmware se recomienda encarecidamente:
		- Realizar la actualización vía Ethernet con la última versión de ZenPak Updater en lugar de USB
		- En caso de realizar la descarga vía USB necesariamente (aunque se recomienda vía Ethernet) siendo una versión de firmware inferior a la 3.6.0, es necesario realizar el siguiente proceso:
			- Descargar el .pak 1.0.0 en la Z41 Pro, el cual puede descargarse en el siguiente link: http://www.zennio.com/download/application_program_z41_pro_firmware_corruption_fixing
			- Posteriormente, descargar el .pak de la versión deseada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
FRENCH
			
Il est fortement recommandé d'éviter une éventuelle corruption de la mémoire pendant le processus de mise à jour du firmware :
		- Effectuer la mise à jour via Ethernet avec la dernière version de ZenPak Updater au lieu d'USB.
		- En cas de téléchargement d'une version de firmware inférieure à 3.6.0 via USB nécessairement (bien que cela soit recommandé via Ehternet), le processus suivant est obligatoire :
			- Télécharger le .pak 1.0.0 du Z41 Pro, qui peut être téléchargé au lien suivant : http://www.zennio.com/download/application_program_z41_pro_firmware_corruption_fixing.
			- Ensuite, téléchargez le .pak de la version souhaitée.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GERMAN

Um eine mögliche Beschädigung des Speichers während des Firmware-Updates zu vermeiden, wird dies dringend empfohlen:
		- Führen Sie das Update über Ethernet mit der neuesten ZenPak Updater Version anstelle von USB durch.
		- Falls Sie eine Firmware-Version kleiner als 3.6.0 unbedingt über USB herunterladen möchten (obwohl dies über das Internet empfohlen wird), ist der folgende Prozess zwingend erforderlich:
			- Laden Sie das .pak 1.0.0 auf dem Z41 Pro herunter, das unter folgendem Link heruntergeladen werden kann: http://www.zennio.com/download/application_program_z41_pro_firmware_corruption_fixing
			- Dann laden Sie das .pak der gewünschten Version herunter.